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文档版本：1.4
适用型号：GD61x 系列（GD614、GD618 频段版本）
产品概述
GD61x 是一款基于 ESP32-S3 的室内 LoRaWAN 网关，可按订货型号配置 Semtech SX1301 或 SX1302 集中器。网关集成 Ethernet、Wi-Fi 和可选 4G 回传，支持 Type-C 和 5–24 V 直流供电；型号中的 4G 配置位为 G 时另含 4G 模组和 PoE 模组。用户可通过 Web 控制台完成网络、LoRaWAN 服务器、射频、日志和固件维护配置。
GD61x 仅使用一根外置 LoRa 天线；Wi-Fi 天线和含 4G 配置的 4G 天线安装在机壳内部，适合办公室、楼宇、园区、机房和小型工业现场等室内部署。
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图  GD61x 正面与 LoRa、REC、SIM 接口
产品特点
ESP32-S3 主控，集成 8 MB Flash 和 8 MB PSRAM。
可按型号后缀选择 Semtech SX1301 或 SX1302 集中器。
A 型 LoRa 结构：单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。
GD614 为 400 MHz 级射频版本，GD618 为 800 MHz 及以上射频版本；型号不表示通道数量。
Ethernet 和 Wi-Fi STA 多链路回传；4G 配置位为 G 时另含 4G 回传和 PoE，默认 Ethernet 优先，链路异常时自动切换。
Wi-Fi Soft-AP 提供本地配置和故障恢复入口。
支持 Semtech UDP Packet Forwarder、Basic Station 和 MQTT Bridge。
支持 DHCP、静态 IPv4、TLS 证书和远程 MQTT 配置；含 4G 配置支持 APN 和 SIM PIN。
支持 A/B 双分区 OTA、运行日志、文件系统管理和恢复出厂。
外置 LoRa 天线；Wi-Fi 天线和含 4G 配置的 4G 天线内置。
全系列支持 Type-C 和 5–24 V 直流供电；4G 配置位为 G 时支持 PoE。
技术规格
	类别
	参数
	规格
	
	
	

	型号与计算

	
	产品系列
	GD61x
	
	
	

	
	型号格式
	`GD61{4\
	8}-A{N\
	G}-{区域标准}-{版本代码}-{1\
	2}`

	
	频段版本
	GD614、GD618
	
	
	

	
	4G / PoE 配置
	`-A{N\
	G} 中的 N：不含 4G 和 PoE；G`：含 4G 和 PoE
	
	

	
	版本代码
	N：默认版本；其他值：用户定制版或特殊版本
	
	
	

	
	主控
	ESP32-S3（ESP32-S3-WROOM-1 N8R8）
	
	
	

	
	Flash
	8 MB，QIO，80 MHz
	
	
	

	
	PSRAM
	8 MB Octal PSRAM，80 MHz
	
	
	

	
	配置存储
	SPIFFS；配置断电保存
	
	
	



	类别
	参数
	规格

	LORAWAN

	
	集中器
	型号后缀 1：Semtech SX1301；型号后缀 2：Semtech SX1302

	
	LoRa 结构
	A：单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工

	
	型号与频段
	GD614：400 MHz 级；GD618：800 MHz 及以上；型号不表示通道数量

	
	信道带宽
	多信道默认 125 kHz；LoRa Std 信道可配置

	
	区域配置
	GD614：CN470、EU433；GD618：EU868、AS923、AU915、US902；具体版本须与射频硬件和当地法规匹配

	
	上行协议
	Semtech UDP Packet Forwarder、Basic Station、MQTT Bridge

	
	Basic Station
	LNS 直连或 CUPS 引导；支持 TLS、Token 或客户端证书

	
	天线
	1 个外置 LoRa 天线接口；全向天线由具体配置决定

	
	发射功率/灵敏度
	由订购的区域射频版本、前端和天线配置决定，本说明书不声明统一数值



	类别
	参数
	规格

	网络与回传

	
	Ethernet
	W5500，10/100 Mbps，RJ45

	
	Ethernet 地址
	DHCP 或静态 IPv4；可配置网关和主/备用 DNS

	
	Wi-Fi
	ESP32-S3 内置 2.4 GHz Wi-Fi，AP + STA

	
	默认 Wi-Fi AP
	SSID：LGW-Config；密码：lgw12345678；管理地址：192.168.4.1

	
	4G 选件
	4G 配置位为 G 时包含 4G 模组；为 N 时不含 4G 模组

	
	4G 接口
	含 4G 配置：miniPCIe，可更换适配不同运营商频段的 4G 模组

	
	默认 4G 制式
	含 4G 配置：LTE Cat 1，默认模组频段与 GDI51 相同

	
	LTE-FDD 频段
	含 4G 配置默认模组：B1 / B3 / B5 / B8

	
	LTE-TDD 频段
	含 4G 配置默认模组：B34 / B38 / B39 / B40 / B41

	
	SIM
	含 4G 配置使用外置 SIM 卡槽

	
	链路切换
	Ethernet、Wi-Fi STA 自动主备；含 4G 配置增加 4G，默认 Ethernet 优先



	类别
	参数
	规格

	接口

	
	LoRa
	外置天线接口

	
	SIM
	前置 SIM 卡槽，供含 4G 配置的模组使用

	
	REC（Recovery）
	恢复出厂设置按键

	
	Type-C
	5 V 供电和本地维护接口

	
	RJ45
	全系列支持 Ethernet 数据；4G 配置位为 G 时支持 PoE 供电

	
	接线端子
	5–24V、G、A+、B-

	
	RS-485
	A+、B- 为预留接口，当前版本不提供用户功能



	类别
	参数
	规格

	供电

	
	Type-C
	5 V DC

	
	直流端子
	5–24 V DC

	
	PoE
	4G 配置位为 G 时包含 PoE 模组；通过 RJ45 供电时应使用与交付版本匹配的 PoE 供电设备

	
	多路供电
	不建议同时接入多种电源，除非项目交付文件明确允许



	类别
	参数
	规格

	软件与维护

	
	管理方式
	中英文 Web 控制台、REST API、独立远程 MQTT 配置通道

	
	网络时间
	SNTP，多源重试

	
	固件升级
	Web OTA，A/B 双固件分区

	
	日志
	实时日志、级别/组件筛选、暂停、清空和下载

	
	用户安全
	密码登录、Token 鉴权、首次登录密码修改提醒

	
	恢复出厂
	恢复网络与网关配置并重置登录密码；保留已写入的 Gateway EUI



	类别
	参数
	规格

	结构与安装

	
	使用环境
	室内

	
	安装方式
	桌面放置或使用底部旋转支架壁挂

	
	外置天线
	仅 LoRa

	
	内置天线
	Wi-Fi；含 4G 配置另含 4G 天线

	
	尺寸、重量、防护等级和温度范围
	本版不声明；项目选型时以订单或交付规格为准



使用前须知
本说明书介绍 GD61x 的型号、接口、安装、上电和硬件使用注意事项。GD614 与 GD618 使用相同的 GD6 配置系统，Web 登录、网络回传、LoRaWAN 服务器、射频和系统维护操作请参阅 GD6 配置说明书。其中 4、8 表示 LoRa 射频频段范围，不表示通道数量：GD614 为 400 MHz 级版本，GD618 为 800 MHz 及以上版本。
开始前请准备：
与网关射频版本匹配的 LoRa 天线；
Type-C 5 V 或电源端子 5–24 V DC；4G 配置位为 G 时也可准备匹配的 PoE 供电设备；
Ethernet 网线或 Wi-Fi 终端；4G 配置位为 G 并使用 4G 回传时，还需已开通数据业务的 SIM 卡；
能访问网关局域网地址的电脑或手机。
	注意  重要：上电前先连接 LoRa 天线。不要同时接入多种电源，不要把电源接到预留的 A+、B- 端子，也不要在 OTA 或恢复出厂过程中断电。



识别型号与认识设备
识别完整型号
型号示例
GD618-AG-AS923-N-2
型号组成部分解析
GD618：产品系列与射频频段。
GD61 表示第 6 代室内 LoRaWAN 网关。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-AG：LoRa 结构与 4G / PoE 配置。
A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。
G 表示含 4G 模组和 PoE 模组。
其他 4G / PoE 选项：N 表示不含 4G 模组和 PoE 模组。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示网关支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
区域代码必须与射频版本、天线和当地法规匹配。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
-2：LoRa 集中器芯片组。
2 表示 Semtech SX1302。
其他芯片组选项：1 表示 Semtech SX1301。
整体型号含义
型号 GD618-AG-AS923-N-2 完整描述为：
这是一款第 6 代室内 LoRaWAN 网关，采用适用于 AS923 的 800 MHz 及以上射频版本，配备单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工架构，含 4G 模组和 PoE 模组，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，使用默认版本 N，并采用 Semtech SX1302 集中器。
前面板提供 LoRa 天线口、REC（Recovery）恢复出厂设置按键和 SIM 卡槽。仅 LoRa 使用外置天线；Wi-Fi 天线和 G 配置的 4G 天线均在机壳内部。
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图  GD61x 后面板接口
	接口
	用途

	USB
	Type-C 5 V 供电和本地维护

	5–24V / G
	宽压直流输入正极/地

	A+ / B-
	预留 RS-485 接口，当前版本不接业务设备

	POE
	全系列支持 10/100 Mbps Ethernet；仅 G 配置支持 PoE 供电



底部旋转支架可用于壁挂。安装时不要遮挡底部散热孔。
安装与上电
安装 LoRa 天线
确认天线频段与网关区域版本一致。
将天线旋紧到 LoRa 接口，保持接头受力自然。
不要在未连接天线时启动 LoRa 发射。
安装 SIM 卡
本节仅适用于 G 配置。使用 4G 回传时，先关闭网关电源，再将已开通数据业务的 SIM 卡插入 SIM 卡槽。SIM 卡未设置 PIN 时可直接拨号；已设置 PIN 时，需要在 Web 控制台填写 4–8 位 PIN。
选择供电方式
任选一种供电方式：
Type-C：连接稳定的 5 V 电源；
直流端子：将 5–24 V DC 正极接 5–24V，负极接 G；
PoE（仅 G 配置）：将匹配的 PoE 网线连接到 POE 口。
上电后 LED 进入常态慢闪（默认 1 s 亮 / 1 s 灭）。系统初始化、获取 IP 和启动 LoRa 服务需要一定时间。
配置 GD6 系统
GD61x 使用通用的 GD6 配置系统。以下功能已独立维护在 GD6 配置说明书：
Web 控制台访问与登录；
Ethernet、Wi-Fi 和可选 4G 回传；
Semtech UDP、MQTT Bridge 和 Basic Station；
LoRaWAN 区域、子频段和信道；
日志、固件、文件系统、用户和远程配置；
恢复出厂后的配置状态与通用故障排查。
GD61x 的具体硬件能力仍以本说明书中的订货型号和技术规格为准。
REC（Recovery）按键与恢复
REC 按键只有恢复出厂设置一种功能，不用于开启 Wi-Fi AP 或执行其他操作。持续按住 REC 按键，设备按以下顺序执行：2 s 到点常亮 → 执行恢复 → 快闪 3 次 → 重启。
恢复出厂会还原网络、LoRaWAN、MQTT、远程配置，以及 G 配置中的 4G 设置，登录密码恢复为 wifi!0804；已写入的 Gateway EUI 会保留，Web 静态文件不会被覆盖。
指示灯灯语
	编号
	灯语
	含义

	FR6
	LED 常态慢闪（默认 1 s 亮 / 1 s 灭）
	正常运行

	FR7
	恢复出厂：2 s 到点常亮 → 执行恢复 → 快闪 3 次 → 重启
	恢复出厂设置



故障排查
	现象
	检查与处理

	G 配置的 4G 无法注册
	检查 SIM、PIN、APN、信号和模组频段；确认内置天线与 miniPCIe 模组安装正确

	LoRa 无上行
	检查天线、区域频段、Gateway EUI、LNS 地址/端口和回传链路

	OTA 后无法启动
	等待自动重启；若仍不可访问，通过 Wi-Fi AP 或受控串口维修恢复，不要反复断电

	Web、登录、Ethernet 或 Wi-Fi 配置异常
	按 GD6 配置说明书的故障排查 检查
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