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[bookmark: manual_heading_001]1. 产品描述
GD71 是门思科技面向 LoRaWAN 系统设计的室内多通道高性能网关。产品采用高性能处理器、Semtech SX1302 LoRa 集中器和工业级 Wi-Fi 模组，支持以太网、蜂窝网络、Wi-Fi AP/Client 和 Bluetooth Low Energy（BLE）连接。GD71 适用于园区、写字楼、商场、酒店、工厂及其他室内物联网场景，并支持边缘计算、协议转换、数据缓存和本地应用扩展。
[bookmark: manual_heading_002]2. 主要特点
· 高性能芯片组，DDR 容量不低于 512 MB，eMMC 容量不低于 16 GB
· Semtech SX1302 LoRa 集中器，至少 8 个 LoRaWAN 上行信道、8 个频点和 16 个解调器
· LoRa 接收灵敏度 -141 dBm（SF12、BW 125 kHz）；尾号 -1 的最大发射功率为 27 dBm，尾号 -2 为 22 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm
· 支持标准 LoRaWAN 协议和 AS923 区域参数，并支持 CN470、EU433、EU868、AU915 和 US915 区域配置
· 工业级 Wi-Fi 模组，支持 AP 模式和 Client 模式
· 支持 2.4 GHz 或 5 GHz Wi-Fi、IEEE 802.11a/b/g/n，下载速率不低于 100 Mbps、上传速率不低于 50 Mbps
· 支持 Bluetooth Low Energy（BLE）连接
· 支持 WPA2、AES 和 TLS
· 支持 PoE/PoE+ 和 USB Type-C 供电
· 支持以太网、4G/LTE 和 Wi-Fi 多种回传方式及双网关冗余架构
· 支持 GPS/北斗定位与 NTP 时钟同步
· 支持 MQTT、MQTTS、HTTP、HTTPS、SNMP、DHCP、静态 IP、NAT 和 ICMP
· 支持安全远程管理、配置和升级，并支持 Python、Node-RED 二次开发
· 支持故障自动检测与恢复，以及 CPU、内存、存储、网络和 LoRa 通信质量监测
· 内置 LoRa、网络、电源/运行和故障状态指示
· 支持内置 TKL，包括 LoRaWAN 网络服务器和物联网平台、历史数据、物模型和 Dashboard
· 支持壁挂安装或自由放置，通过 gwTool7 进行可视化配置和维护
[bookmark: manual_heading_003]3. 技术参数
	类别
	参数
	GD71 规格

	计算与存储

	
	SoC
	高性能多核处理器

	
	内存
	DDR，≥ 512 MB

	
	存储
	eMMC，≥ 16 GB



	类别
	参数
	GD71 规格

	软件与平台

	
	内置平台
	内置 TKL LoRaWAN 网络服务器和物联网平台

	
	外部平台/协议
	ThinkLink、ChirpStack、TTN、Basic Station、GWMP

	
	数据服务
	PostgreSQL、Redis、历史数据保存、物模型、应用数据解析和 Dashboard

	
	二次开发
	支持 Python、Node-RED

	
	远程运维
	通过 SSH 安全通道进行远程管理、配置和升级

	
	故障处理
	支持故障自动检测与恢复

	
	运行监测
	支持上报 CPU、内存和存储使用率、网络状态及 LoRa 通信质量



	类别
	参数
	GD71 规格

	LORAWAN

	
	集中器
	Semtech SX1302

	
	协议
	标准 LoRaWAN；符合 LoRa Alliance™ LoRaWAN Specification v1.0.4 或更新版本

	
	工作频段
	AS923：920–928 MHz；并支持 CN470、EU433、EU868、US915（902–928 MHz）和 AU915 区域配置

	
	信道/频点
	至少 8 个上行信道；8 个频点（BW = 125 kHz）

	
	解调器
	16 个，可同时处理最多 16 包数据

	
	解调器构成
	8 × SF5–SF12 LoRa®解调器；8 × SF5–SF10 LoRa®解调器

	
	信道容量
	65 个逻辑信道；不同 SF、BW 和频点组合定义为不同信道

	
	通信速率
	292 bps～15.625 kbps

	
	扩频因子
	SF5～SF12

	
	单信道带宽
	125 kHz 或更高

	
	工作模式
	半双工

	
	发射功率
	尾号 -1：最大功率 27 dBm；尾号 -2：最大功率 22 dBm；最大功率偏差 ±2 dBm；实际发射功率按部署地区法规设置

	
	接收灵敏度
	-141 dBm（SF12、BW 125 kHz）

	
	天线
	全向 LoRa 天线



	类别
	参数
	GD71 规格

	WI-FI 与蓝牙

	
	Wi-Fi 模组
	工业级 Wi-Fi 模组

	
	工作模式
	AP 模式、Client 模式

	
	频段/标准
	2.4 GHz 或 5 GHz；IEEE 802.11a/b/g/n

	
	下载/上传速率
	下载 ≥ 100 Mbps；上传 ≥ 50 Mbps

	
	安全机制
	WPA2、AES 和 TLS

	
	蓝牙
	Bluetooth Low Energy（BLE）



	类别
	参数
	GD71 规格

	网络与传输

	
	Ethernet
	1000M/100M；支持 DHCP 和静态 IP 配置

	
	蜂窝上行
	默认 CAT1 4G/LTE 模组；LTE-FDD B1/3/5/8，LTE-TDD B34/38/39/40/41

	
	数据转发
	MQTT、MQTTS、HTTP、HTTPS

	
	网络服务
	NTP、现行版本 SNMP、NAT、ICMP 网络诊断

	
	网络冗余
	支持双网关架构，实现网络冗余



	类别
	参数
	GD71 规格

	安全与认证

	
	设备身份认证
	支持使用 IMEI 或设备特征字符串进行身份认证

	
	访问保护
	支持防火墙和访问控制列表（ACL）

	
	传输安全
	支持现行版本 TLS，允许管理员禁用不安全的 SSH/TLS 密码套件



	类别
	参数
	GD71 规格

	接口与授时

	
	配置接口
	USB Type-C、Ethernet、Wi-Fi

	
	SIM 卡槽
	1 个外置 nano-SIM 卡槽，支持 LTE/5G SIM 卡；蜂窝网络制式由所配置模组决定

	
	定位/授时
	GPS、北斗（BDS）定位；NTP 时钟同步



	类别
	参数
	GD71 规格

	供电

	
	PoE 供电
	1 × PoE 或 PoE+ 以太网口；标称 48 V PoE

	
	USB 供电
	USB Type-C，5 V

	
	整机功耗
	≤ 5 W（典型配置）



	类别
	参数
	GD71 规格

	环境与结构

	
	工作温度
	-20 ℃～65 ℃

	
	工作湿度
	0%～95% RH，无冷凝

	
	防护等级
	IP53

	
	无线电设备要求
	符合 HKCA 1078 要求

	
	重量
	0.3 kg

	
	尺寸
	151 × 125 × 30 mm

	
	安装方式
	壁挂安装或自由放置



蜂窝网络部署提示：若部署地区运营商频段不在默认模组范围内，请联系门思科技更换适用的蜂窝模组。
[bookmark: manual_heading_004]4. 配件清单
产品配件包括 GD71 网关主机、PoE 供电组件、电源适配器、Type-C 连接线、安装背板、LoRa 天线、LTE 天线、GPS 天线、Wi-Fi 天线、网线和安装紧固件。蜂窝联网版本配套 LTE/5G SIM 卡。
[bookmark: manual_heading_005]5. 产品尺寸
产品外形及安装尺寸如下图所示。
[image: GD71 产品尺寸图]
图  GD71 产品尺寸图
[bookmark: manual_heading_006]6. 接口说明
	接口名称
	说明

	WiFi
	Wi-Fi 天线接口

	SD
	存储卡槽

	LoRa
	LoRa 天线接口

	GPS
	GPS/北斗天线接口

	PWR
	复位键

	SIM
	nano-SIM 卡槽

	RJ45
	以太网及 PoE/PoE+ 供电接口

	USB
	USB Type-C 供电、配置和调试接口

	4G
	LTE 天线接口



[bookmark: manual_heading_007]7. 指示灯说明
	指示灯
	颜色/网络
	灯态与含义

	运行指示灯
	—
	常亮：系统正在启动。
熄灭：基础启动完成，应用进程正在启动。
1 Hz 闪烁：系统正常运行。

	网络指示灯
	绿色/有线网络
蓝色/蜂窝网络
	绿色 1 Hz 闪烁：有线网络正常。
绿色每 500 ms 闪烁：有线网络异常。
绿色快速闪烁：正在配置网络。
蓝色熄灭：未安装蜂窝模组。
蓝色常亮：已安装模组但未插 SIM 卡。
蓝色无节奏闪烁：正在进行蜂窝数据交互。

	LoRa 数据收发指示灯
	绿色
蓝色
	绿色闪烁：发送 LoRa 数据包。
蓝色闪烁：接收 LoRa 数据包。

	LAN 状态灯
	红色
蓝色
	红色：系统控制状态。
蓝色：Wi-Fi 连接状态。

	故障指示灯
	—
	快速闪烁：系统处于启动第 2 阶段。
熄灭：无故障。
闪烁：检测到故障。



[bookmark: manual_heading_008]8. 产品型号
[bookmark: manual_heading_009]8.1 标准型号
GD71 标准型号为 GD718-AG-AS923-N-2。
[bookmark: manual_heading_010]8.2 型号组成部分
· GD718：产品系列与射频频段。 GD71 表示室内 LoRaWAN 网关系列，8 表示 800 MHz 及以上射频版本。
· -AG：LoRa 结构与蜂窝配置。 A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工配置；G 表示内置蜂窝模组。
· -AS923：LoRaWAN 区域标准。 表示支持 AS923 区域参数。
· -N：版本代码。 N 表示默认版本，其他值用于定制版本。
· -1：发射功率版本。 最大发射功率为 27 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm。
· -2：发射功率版本。 最大发射功率为 22 dBm，最大功率偏差为 ±2 dBm。
[bookmark: manual_heading_011]9. 网关安装
注意：安装时不需要拆开网关外壳。安装前应断开电源，并确认天线、PoE、接地和布线符合现场要求。
[bookmark: manual_heading_012]10. 配件连接
[bookmark: manual_heading_013]10.1 天线连接
1. 将 LoRa 天线连接至 LoRa 接口。
1. 将 LTE、GPS/北斗和 Wi-Fi 天线分别连接至对应标识接口。
2. 均匀拧紧所有天线接头。
[image: GD71 天线连接图]
图  GD71 天线连接图
[bookmark: manual_heading_014]10.2 Type-C 电源线连接
1. 采用 PoE 供电时无需连接 Type-C 电源线。
4. 采用 USB 供电时，将 Type-C 电源线连接至网关 USB 接口。
[image: GD71 Type-C 电源线连接图]
图  GD71 Type-C 电源线连接图
[bookmark: manual_heading_015]10.3 网线连接
1. 将网线连接至网关 RJ45 接口。
6. 使用 PoE/PoE+ 供电时，将网线另一端连接至合规的 PoE 供电设备。
[image: GD71 网线连接图]
图  GD71 网线连接图
[bookmark: manual_heading_016]10.4 SIM 卡安装
1. 使用蜂窝网络前，将 nano-SIM 卡插入网关 SIM 卡槽。
8. SIM 卡芯片朝下，缺口位于左上角。
[image: GD71 SIM 卡安装图]
图  GD71 SIM 卡安装图
[image: GD71 SIM 卡方向图]
图  GD71 SIM 卡方向图
[bookmark: manual_heading_017]11. 网关固定
[bookmark: manual_heading_018]11.1 壁挂固定
1. 按安装背板孔位在墙面标记并钻孔，安装适合墙体材质的膨胀螺栓。
10. 使用螺钉将安装背板均匀固定在墙体上。
11. 将网关背部挂槽挂入背板并确认固定牢靠。
[image: GD71 安装背板固定图]
图  GD71 安装背板固定图
[image: GD71 壁挂安装图]
图  GD71 壁挂安装图
[bookmark: manual_heading_019]12. 网关配置
GD71 使用 gwTool7 进行配置和维护，操作方法参考：gwTool7 网关管理员手册。
[bookmark: manual_heading_020]13. 平台接入
· ThinkLink：ThinkLink 使用说明书
· ChirpStack：通过 Basic Station 接入 ChirpStack（gwTool7）
· TTN：通过 Basic Station 接入 TTN（gwTool7）
[bookmark: manual_heading_021]14. 安全配置建议
· 首次部署时修改默认管理凭据，并仅允许受信任管理网络访问管理界面。
· 启用防火墙或 ACL，关闭不需要的服务和端口。
· 使用现行版本 TLS，禁用不安全的 SSH/TLS 密码套件。
· 对远程升级包、配置变更和管理员操作保留审计记录。
· 定期检查 CPU、内存、存储、网络连接和 LoRa 通信质量告警。
联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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