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产品简介
GDI51 是门思科技针对LoRaWAN系统基于SX1302设计的室内网关。能够高效处理大量数据，确保通信的稳定性和可靠性。适用于园区、大厦、楼宇等室内环境，凭借其强大的处理能力和灵活的配置功能，为用户提供理想的物联网解决方案。
产品特点
支持内置TKL （内置LoRaWAN NS 和 物联网平台）
支持历史数据保存
支持物模型
支持 DashBoard
支持 POE、type-c 供电
支持 4G、WIFI、以太网
支持ThinkLink、Chirp stack、TTN 、 支持Basicstaion/GWMP协议的 LoRaWAN NS
8个频点 （BW=125kHz）
16个解调器，可并发处理16包数据(8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators，8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators )
65个信道 （不通的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道）
发射功率：22dBm（Max）
接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz）
支持 US902、AU915、AS923、EU868、EU433、CN470 LoRaWAN 标准。
支持远程维护和升级
可视化和友好的网页配置
规格参数
	类别
	参数
	规格

	计算与存储

	
	SOC
	LS1012A 64-bit ARM Cortex-A53 800MHz 2W

	
	内存类型/速率
	Support DDR3L 1066 MHz

	
	内存容量
	Memory:512MB

	
	存储
	8GB EMMC



	类别
	参数
	规格

	软件功能

	
	平台
	内置NS和物联网平台（内置TKL）

	
	协议/平台连接
	支持 ThinkLink,Chirp stack,TTN,Basic station ,GWMP 协议

	
	数据库
	支持 postgresql，redis 数据库

	
	历史数据
	支持历史数据保存

	
	Leaf 模式
	支持leaf模式

	
	物模型
	支持物模型

	
	应用数据解析
	支持应用数据解析

	
	可视化
	支持DashBoard



	类别
	参数
	规格

	LORA

	
	工作频段
	CN470: 470–510 MHz
EU868: 863–870 MHz
EU433: 433–434 MHz
AS923: 920–928 MHz
US902: 902–928 MHz
AU915: 915–928 MHz

	
	通信速率
	292bps～15.625kbps

	
	扩频因子
	支持SF5～SF12

	
	发射功率
	22dBm（Max）

	
	接收灵敏度
	-141dBm（SF=12，BW=125kHz）

	
	天线类型
	全向

	
	频点
	8个（BW=125kHz）

	
	解调器
	16个

	
	并发包数
	可同时处理16包数据

	
	解调器构成
	8 x SF5-SF12 LoRa®demodulators；8 x SF5-SF10 LoRa®demodulators

	
	信道
	65个

	
	信道定义/备注
	不同的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道

	
	工作模式
	半双工

	
	单信道带宽
	125KHz



	类别
	参数
	规格

	网络与回传

	
	Ethernet
	1000M/100M

	
	4G 上行
	网关默认4G上行使用，CAT1模组

	
	LTE-FDD 频段
	B1/3/5/8

	
	LTE-TDD 频段
	B34/38/39/40/41

	
	4G 部署特别注意
	如计划部署的区域运营商使用的频段不在以上频段中，请联系门思科技技术人员更换适用的4G模组



	类别
	参数
	规格

	接口与授时

	
	USB Type-C 配置
	USB-TypeC

	
	Ethernet 配置
	Ethernet

	
	Wi-Fi 配置
	WiFi



	类别
	参数
	规格

	供电

	
	PoE 供电
	POE(48V)

	
	USB 供电
	USB TYPE-C(5V )

	
	整机功耗
	5W



	类别
	参数
	规格

	环境与结构

	
	工作温度
	-20℃～65℃

	
	工作湿度
	0%～95%RH

	
	防水防尘
	IP53

	
	重量
	0.3KG

	
	尺寸
	151mm x 125mm  x  30mm

	
	安装方式
	壁挂安装或自由放置



配件清单
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图  配件清单
	注意  室内网关GDI51x默认不支持GPS，如需GPS功能请和门思科技技术人员联系



产品尺寸
[image: ]
图  产品尺寸
接口说明
	接口名称
	说明

	WiFi
	WIFI天线接口

	SD
	储存卡槽

	LoRa
	LoRa天线接口

	GPS
	GPS天线接口

	PWR
	复位键

	SIM
	SIM卡槽

	RJ45
	网线接口（POE供电）

	USB
	Type-C接口

	4G
	4G天线接口



指示灯说明
	指示灯
	颜色/网络
	灯态与含义

	运行指示灯 [image: ]
	—
	常亮：系统正在启动
熄灭：系统已完成基础启动，正在启动应用进程
1 Hz 闪烁：系统正常运行

	网络指示灯 [image: ]
	绿色/有线网络
蓝色/4G 网络
	绿色，1 Hz 闪烁：有线网络连接正常
绿色，每 500 ms 闪烁一次：有线网络连接异常
绿色，快速闪烁：正在配置网络
蓝色，熄灭：未安装 4G 模块
蓝色，常亮：已安装 4G 模块，但未插入 SIM 卡
蓝色，无节奏闪烁：正在通过 4G 网络进行数据交互

	LoRa 数据收发指示灯 [image: ]
	绿色
蓝色
	绿色闪烁：正在发送 LoRa 数据包
蓝色闪烁：正在接收 LoRa 数据包

	LAN 状态灯 [image: ]
	红色
蓝色
	红色：系统控制状态
蓝色：Wi-Fi 连接状态

	故障指示灯 [image: ]
	—
	快速闪烁：系统处于启动过程的第 2 阶段
熄灭：系统无故障
闪烁：系统检测到故障



产品型号
型号示例
GDI518-AG-AS923-N-2
型号组成部分解析
GDI518：产品系列与射频频段。
GDI51 表示第 5 代室内 LoRaWAN 网关。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-AG：LoRa 结构与 4G 配置。
A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。
其他 LoRa 结构选项：D 表示双 LoRa 天线、16 频点、130 信道、全双工。
G 表示内置 4G 模组。
其他 4G 选项：N 表示不含 4G 模组。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示网关支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
-2：LoRa 集中器芯片组。
2 表示 Semtech SX1302。
其他芯片组选项：1 表示 Semtech SX1301。
整体型号含义
型号 GDI518-AG-AS923-N-2 完整描述为：
这是一款第 5 代室内 LoRaWAN 网关，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工架构，内置 4G 模组，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，使用默认版本 N 和 Semtech SX1302 集中器。
网关安装
注意：
安装时不需要拆开网关外壳
室内网关GDI51x默认不支持GPS，如需GPS功能请和门思科技技术人员联系
配件连接
天线连接
分别将LoRa、WiFi、GPS、4G天线拧紧至对应接口
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图  天线连接
Type-C电源线连接
采用POE供电方式时，电源线无需连接
将 Type-C电源线连接至网关 USB接口 (Type-C接口）
[image: ]
图  Type-C电源线连接
网线连接
将网线连接至网关RJ45接口
此接口可接受POE供电
[image: ]
图  网线连接
SIM卡安装
连接网线时不需要插入SIM卡
将SIM卡插入网关SIM接口
[image: ]
图  SIM卡安装
	注意  SIM卡插卡方向如下图所示，芯片朝下，缺口在左上角



[image: ]
图  SIM卡安装
网关安装
壁挂固定
将网关背板用螺丝装订在墙体上
[image: ]
图  壁挂固定
将网关背部挂槽装挂在背板上
[image: ]
图  壁挂固定
使用说明
网关配置
参考文档：AN-25100108 网关使用说明书
使用 ThinkLink
参考文档： \ThinkLink 使用说明书
连接 chirp stack
参考文档：GW-AN08 通过 Basic Station 连接 ChirpStack 实践
连接 TTN
参考文档：GW-AN09 通过 Basic Station 连接 TTN 实践
联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86 15810684257
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