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产品描述
GDO51 是门思科技针对LoRaWAN系统设计的室外多通道高性能网关。不仅适用于城市、工厂、园区等各类低功耗网络的建设，还适用于沙漠、草原、戈壁等恶劣环境下的数据采集和传输。由于具备强劲的处理能力和灵活的二次开发环境，还可以在边缘计算、AI、大数据等新一代的技术浪潮中发挥重要作用。
主要特点
支持内置TKL （内置LoRaWAN NS 和 物联网平台）
支持历史数据保存
支持物模型
支持 DashBoard
IP67防护等级
支持POE、Type-C供电
支持4G、WIFI、以太网
最高支持 16个频点 （BW=125kHz）
最高支持32个解调器，可同时处理32包数据(16 x SF5-SF12 LoRa®demodulators，16 x SF5-SF10 LoRa®demodulators )
最高支持130个信道 （不通的SF、BW、频点的配置为一种信道）
发射功率：22dBm（Max）
接收灵敏度： -141dBm （SF=12，BW=125kHz）
支持US902、AU915、AS923、EU868、EU433、CN470 LoRaWAN标准
SIM卡外置、调试接口外置，便于维护和维修
无缝连接到TTN 、 ChirpStack和Basicstaion等 LoRaWAN NetServer
支持远程维护和升级
基于网页的可视化和友好的配置
产品参数
电气参数
	类别
	参数
	规格

	计算与存储

	
	SOC
	LS1012A 64-bit ARM Cortex-A53 800MHz 2W

	
	内存类型/速率
	Support DDR3L 1066 MHz

	
	内存容量
	Memory:512MB

	
	存储
	8GB EMMC



	类别
	参数
	规格

	软件功能

	
	平台
	内置NS和物联网平台（内置TKL）

	
	协议/平台连接
	支持 ThinkLink,Chirp stack,TTN,Basic station ,GWMP 协议

	
	数据库
	支持 postgresql，redis 数据库

	
	历史数据
	支持历史数据保存

	
	Leaf 模式
	支持leaf模式

	
	物模型
	支持物模型

	
	应用数据解析
	支持应用数据解析

	
	可视化
	支持DashBoard



	类别
	参数
	规格

	LORA

	
	工作频段
	CN470: 470–510 MHz
EU868: 863–870 MHz
EU433: 433–434 MHz
AS923: 920–928 MHz
US902: 902–928 MHz
AU915: 915–928 MHz

	
	通信速率
	292bps～15.625kbps

	
	扩频因子
	支持SF5～SF12

	
	发射功率
	22dBm（Max）

	
	接收灵敏度
	-141dBm（SF=12，BW=125kHz）

	
	天线类型
	全向

	
	频点
	最高支持16个（BW=125kHz）

	
	解调器
	最高支持32个

	
	并发包数
	可同时处理32包数据

	
	解调器构成
	16 x SF5-SF12 LoRa®demodulators；16 x SF5-SF10 LoRa®demodulators

	
	信道
	最高 130个

	
	信道定义/备注
	不同的SF、BW、频点的配置为一种信道，BW=125kHz，总计65个信道

	
	工作模式
	半双工

	
	单信道带宽
	125KHz



	类别
	参数
	规格

	网络与回传

	
	Ethernet
	1000M/100M

	
	4G 上行
	网关默认4G上行使用，CAT1模组

	
	LTE-FDD 频段
	B1/3/5/8

	
	LTE-TDD 频段
	B34/38/39/40/41

	
	4G 部署特别注意
	如计划部署的区域运营商使用的频段不在以上频段中，请联系门思科技技术人员更换适用的4G模组



	类别
	参数
	规格

	接口与授时

	
	USB Type-C 配置
	USB-TypeC

	
	Ethernet 配置
	Ethernet

	
	Wi-Fi 配置
	WiFi

	
	SIM卡接口
	nano SIM 外置接口（不需要开盖更换）

	
	授时
	GPS/北斗



	类别
	参数
	规格

	供电

	
	供电
	POE(48V)

	
	整机功耗
	<5 W



	类别
	参数
	规格

	环境与结构

	
	工作温度
	-40℃～70℃

	
	工作湿度
	0%～95%RH

	
	防护等级
	IP67

	
	重量
	1.2KG

	
	尺寸
	164x124x50mm

	
	安装方式
	抱杆或壁挂安装



配件清单
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图  配件清单
网关主体
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图  网关主体
产品尺寸
[image: ]
图  产品尺寸
接口说明
	接口名称
	说明

	RF
	LoRa天线接口

	WIFI
	WIFI天线接口

	POE
	POE电源接口

	SIM
	SIM卡槽

	4G
	4G天线接口

	GPS
	GPS天线接口



指示灯说明
	指示灯
	颜色/网络
	灯态与含义

	运行指示灯 [image: ]
	—
	常亮：系统正在启动
熄灭：系统已完成基础启动，正在启动应用进程
1 Hz 闪烁：系统正常运行

	网络指示灯 [image: ]
	蓝色/有线网络
绿色/4G 网络
	蓝色，1 Hz 闪烁：有线网络连接正常
蓝色，每 500 ms 闪烁一次：有线网络连接异常
蓝色，快速闪烁：正在配置网络
绿色，熄灭：未安装 4G 模块
绿色，常亮：已安装 4G 模块，但未插入 SIM 卡
绿色，无节奏闪烁：正在通过 4G 网络进行数据交互

	LoRa 数据收发指示灯 [image: ]
	绿色
蓝色
	绿色闪烁：正在发送 LoRa 数据包
蓝色闪烁：正在接收 LoRa 数据包

	LAN 状态灯 [image: ]
	红色
蓝色
	红色：系统控制状态
蓝色：Wi-Fi 连接状态

	故障指示灯 [image: ]
	—
	快速闪烁：系统处于启动过程的第 2 阶段
熄灭：系统无故障
闪烁：系统检测到故障



产品型号
型号示例
GDO518-AG-AS923-N-2
型号组成部分解析
GDO518：产品系列与射频频段。
GDO51 表示第 5 代室外 LoRaWAN 网关。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-AG：LoRa 结构与 4G 配置。
A 表示单 LoRa 天线、8 频点、65 信道、半双工。
其他 LoRa 结构选项：D 表示双 LoRa 天线、16 频点、130 信道、全双工。
G 表示内置 4G 模组。
其他 4G 选项：N 表示不含 4G 模组。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示网关支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
-2：LoRa 集中器芯片组。
2 表示 Semtech SX1302。
其他芯片组选项：1 表示 Semtech SX1301。
整体型号含义
型号 GDO518-AG-AS923-N-2 完整描述为：
这是一款第 5 代室外 LoRaWAN 网关，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备单 LoRa 天线、8 频点、65 信道和半双工架构，内置 4G 模组，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，使用默认版本 N 和 Semtech SX1302 集中器。
网关安装
注意：安装时不需要拆开网关外壳
安装方向
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图  安装方向
注意：产品正面视角如上图所示。GPS和4G天线接口向右，WiFi天线接口向下。在安装过程中，请确保产品方向和上图中一致，以便正确安装。
背板安装
将网关翻转至图示方向，确认背板与网关连接紧密
将螺丝对准螺丝孔，使用螺丝刀顺时针拧至螺丝不能转动为止。
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图  背板安装
网线安装
将防水堵头按以下顺序从右往左依次穿进网线，并将1、2、3、4部分组装紧密
将网线水晶头一端插入网关POE接口
将组装好的防水堵头部分移置水晶头方向，将其拧在POE接口上，确保组装好的防水堵头与POE接口紧密连接
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图  网线安装
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图  网线安装
SIM卡安装
拧开SIM接口上的防水盖
保持SIM卡金属贴片位置朝TYPE-C接口方向
将SIM卡插进卡槽，拧紧防水盖。
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图  SIM卡安装
电源连接
OUT口连接网关POE接口 (供电)
IN口连接交换机或路由器 (供网 )，如有4G无需连接IN接口
[image: ]
图  电源连接
玻璃钢天线安装
将LoRa天线与网关RF接口连接
备注：选配lora天线时需要进行此步骤。
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图  玻璃钢天线安装
网关固定
壁挂固定
安装时使网关保持正面向上 (如图1）
在墙体中打好和背板支架孔位对应的四个孔洞，再打入膨胀螺栓(可先在墙体标记背板支架四个孔洞的位置)
将膨胀螺丝穿过背部支架，用工具拧入膨胀螺丝。
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图  壁挂固定
抱杆固定
安装时使网关保持正面向上状态（如图2）
确认抱杆直径在30mm-52mm之间
将抱杆夹具按图示位置，依次组合，拧紧螺丝即可。
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图  抱杆固定
注意事项
防水保护
使用绝缘胶带或防水材料将连接处进行包裹和密封，确保其不受潮湿和水分的侵入。
特别注意水分较容易进入的区域，如户外安装或暴露在雨水或湿度较高的地方。
将绝缘胶带紧密地缠绕在连接处，完全覆盖，并形成防水屏障。
定期检查防水情况，根据需要重新涂覆或更换绝缘胶带，以保持有效的防护。
确保所有连接和电缆都得到适当的密封和保护，以防止水分损害并维持安装的完整性。
网关防水
确保网关上的所有电缆入口点和连接器按照安装步骤进行正确密封
特别注意水分可能进入的区域，如电缆连接处、天线接口和电源输入端口。
在电缆入口点和连接器周围涂覆一层防水材料，完全覆盖以防止水分渗入。
定期检查防水情况，并根据需要重新涂覆或更换防水材料，以保持有效的防护。
POE适配器防水安装
选择适合的位置来安装POE适配器，确保它远离直接的水源或可能溅水的区域。
确保POE适配器垂直安装，连接口向下以防止水进入。
使用防水材料，如绝缘胶带或防水外壳，覆盖和密封POE适配器的连接处。
注意电缆的进入点，并确保它们被正确密封以防止水进入。
定期检查防水措施，并重新涂覆或更换任何受损或老化的材料。
请注意，防水要求可能因具体环境和安装条件而异。为确保有效的防水，请遵循最佳实践并在需要时咨询专业人士。
使用说明
网关配置
参考文档：AN-25100108 网关使用说明书
使用 ThinkLink
参考文档： \ThinkLink 使用说明书
连接 chirp stack
参考文档：GW-AN08 通过 Basic Station 连接 ChirpStack 实践
连接 TTN
参考文档：GW-AN09 通过 Basic Station 连接 TTN 实践
联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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