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1. 产品描述
KC11 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗、高度可配置的数据传输单元（DTU）。产品集成高性能MCU与LoRa®射频芯片，基于LoRa®无线技术，支持标准LoRaWAN®协议，具备通信距离远、信号穿透性强、功耗低等优势。
KC11 采用工业级导轨式设计，支持100V–230V AC 宽电压供电，适用于各类工业现场环境。通过RS-485接口，可便捷连接外部设备，实现数据采集与远程控制，并通过LoRaWAN网络将业务数据稳定上传至应用平台。
该产品兼容门思科技及第三方LoRaWAN®网关，同时支持接入ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，具备出色的系统集成能力。
KC11 内置EB虚拟机，支持通过EB脚本编译生成固件，并经由FUOTA（固件空中升级）方式远程部署。借助EB虚拟机，用户可灵活实现RS-485设备的协议解析与对接，并在终端侧完成COV（变化值上报）、告警触发、数据重组等核心业务逻辑处理，显著提升系统响应效率与智能化水平。
2. 应用领域
工业现场
电表抄表
水文气象监测
环保、市政等相关场景监测
3. 主要特点
支持RS-485接口
AC 85V-270V供电
支持EB虚拟机
支持通过LoRaWAN通信进行远程升级
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
兼容所有基于RS-485的通信协议
4. 参数
	接口
	接头类型
	2.54mm 接线端子

	
	接线数量
	4个

	
	显示
	4个指示灯，RU，LR，TX，RX



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class C



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	AC 85V-270V

	接收电流
	< 8mA

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	C95%（无凝结）

	防护等级
	IP53

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	89.2mm x 35.8mm x 65.4mm

	安装方式
	导轨



5. 尺寸与接口
5.1 尺寸
5.2 接口定义
[image: ]
图  5.2 接口定义
	名称
	定义

	N
	80-270V交流电源零线

	L
	80-270V交流电源火线

	485A
	485A

	485B
	485B

	120Ω
	匹配电阻，总线设备较多，距离较远，有干扰时，将此端子与RS485A短接

	INT
	I/O输入

	GND
	GND

	12V+
	保留接口，请保持悬空

	触发按键
	单击此按键，KC11将查询数据并上传，长按按键大于6秒，将触发入网

	RU
	系统运行指示灯，每秒1次进行闪烁， 表明系统运行正常

	LR
	数据状态指示灯，有数据发送与接收时，闪烁100ms

	TX
	数据发送指示灯，发送RS-485数据时闪烁

	RX
	数据接收指示灯，接收RS-485数据时闪烁



6. 产品型号
6.1 型号示例
KC118-A1-AS923-N
6.2 型号组成部分解析
KC118：产品系列与射频频段。
KC11 表示第 2 代导轨式 RS-485 DTU。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：硬件与电源配置。
A 表示默认硬件配置。
1 表示 AC 85–270 V 供电。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
6.3 整体型号含义
型号 KC118-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代导轨式 RS-485 DTU，采用 800 MHz 及以上射频版本和默认硬件配置，支持 AC 85–270 V 供电，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
7. 网络拓扑
KC11 是标准LoRaWAN设备，KC11正常工作需要有LoRaWAN网络支持。可以使用门思科技的LoRaWAN网关或者第三方的LoRaWAN网关，并需要有LoRaWAN NS的支持，KC11支持接入ThinkLink、Chirp stack ，TTN等标准LoRaWAN网络。可使用ThinkLink配置物模型实现业务功能、卡片视图展示及其他业务逻辑。
LoRaWAN 网络拓扑如下：
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图  7. 网络拓扑
8. 工作模式
8.1 EB配置采集和上传任务
KC11 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：
EB-compiler 编译使用说明
8.2 通信测试
短按按键，即可触发一包上行测量数据
8.3 入网
6长按按键6s-8s ，即可触发一包入网数据。
9. 安装说明
固定设备： 将DTU卡入导轨。
连接电源： 将零线和火线正确接入标有"N"和"L"的电源端子。
接线通信： 将您的RS485设备的"A"和"B"端子分别对应接入DTU的"485-A"和"485-B"端子。
上电运行： 接通电源，观察指示灯状态，待指示灯稳定指示后即可开始通信。
注意： 接线前请确保电源已断开，所有串口参数需与您的终端设备匹配。
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图  9. 安装说明
10. 标准
通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
11. 参数修改
参数修改参考 \PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5 第5章的内容.
11.1 配置参数地址表
\UG-25100106 EdgeBus App参数说明
12. ThinkLink物模型
登录 https://thinklink.manthink.cn
12.1 设备模板
按照模板 MT-EB-POWER 添加设备，MT-EB-POWER已经挂载的模型如下：
物模型：MT-EB
RPC：
\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作
\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据
\[MT SET\] app para ：设置EB 参数
\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus
ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能
13. 联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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