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1. 产品描述
KC21 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗、支持电池供电的 LoRaWAN 数据传输单元（DTU），具备高度灵活的配置能力。产品集成高性能 MCU 与 LoRa 射频芯片，通过标准 RS-485 接口与外部设备连接，利用 LoRaWAN®协议将业务数据稳定上传至物联网应用平台。
基于先进的 LoRa®无线通信技术，KC21 支持标准 LoRaWAN®组网，具备远距离传输、超低功耗和强抗干扰能力等优势。设备内置 4 节 14505 锂亚电池，可保障在严苛环境下长期稳定运行，适用于难以布线或电力供应受限的远程监测场景。
KC21 兼容门思科技及第三方 LoRaWAN 网关，并支持接入 ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，实现对各类 RS-485 接口设备的数据采集与远程控制。
此外，KC21 支持对外供电功能，可为外接传感器提供稳定的 15V 输出电压，简化现场部署，特别适用于水表、气表等仪表抄读系统。
产品创新搭载 Edge-Bus（EB）虚拟机，支持通过 EB 编译环境生成固件，并经由 FUOTA（固件空中升级）远程更新至设备。借助 EB 虚拟机，用户可快速适配多种串口协议（如 Modbus、DL/T645、CJ/T188 等），并在本地实现 COV（变化上报）、告警触发、数据重组等核心业务逻辑处理，显著提升系统响应效率与通信可靠性。
KC21 凭借其强大的边缘计算能力、灵活的协议适配性和卓越的低功耗设计，广泛应用于智慧水务、能源管理、工业监控等物联网领域，是构建智能化、免维护传感网络的理想选择。
2. 应用领域
工业现场，RS-485接口设备的抄读
水表/热表计量抄表
水文气象监测
水质传感器，PT100传感器的供电加抄表
3. 主要特点
支持RS-485接口
4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池,10800mAH电量
可支持给传感器设备供电
支持EB虚拟机
支持通过LoRaWAN通信进行远程升级
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
兼容所有基于RS-485的通信协议
4. 参数
	参数
	值

	接口

	接头类型
	电池版：1 个 PG7 接头；DC 5–24 V 版：1 个 PG7 接头，另配 1 个 M10 接头

	接线数量
	4根引线（VCC，GND，485A，485B）

	VCC、GND 功能
	电池版：为外接设备供电；DC 5–24 V 版：为 KC21 供电

	显示
	无



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP；电池版为 Class A，DC 5–24 V 版为 Class C



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	磁铁触发 2秒触发心跳数据 6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	内置 10800 mAh 电池，或 DC 5–24 V 常供电

	休眠电流
	< 5uA

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	≤95%（无凝结）

	防护等级
	IP65

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	120mm72mm28mm

	安装方式
	壁挂



5. 尺寸与接口
	序号
	接口说明
	具体细节

	1
	LoRa天线接口
	内孔外螺，按照不同的LoRaWAN标准匹配

	2
	接线口
	PG7 防水接头，包含 VCC、GND、RS-485A、RS-485B 四根引线。电池版的 VCC、GND 为对外供电；DC 5–24 V 版的 VCC、GND 为 KC21 供电

	3
	M10 接头
	仅 DC 5–24 V 版配备



6. 型号列表
6.1 型号示例
KC218-A1-AS923-N
6.2 型号组成部分解析
KC218：产品系列与射频频段。
KC21 表示第 2 代 IP65 防护等级 DTU。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：功能接口与电源配置。
A 表示设备配备 RS-485 接口，并支持 15 V 对外供电。
其他接口选项：B 表示设备配备 RS-485 接口，并支持 5.9 V 对外供电。
1 表示设备内置 10800 mAh 电池。
其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电，不提供对外供电接口。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：天线配置。
N 表示 SMA 接头外置天线。
其他天线选项：S 表示内置天线。
6.3 整体型号含义
型号 KC218-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代 IP65 防护等级 DTU，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备 RS-485 接口并支持 15 V 对外供电，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，并使用 SMA 接头外置天线。
7. 网络拓扑
KC21 是标准LoRaWAN设备，KC21正常工作需要有LoRaWAN网络支持。可以使用门思科技的LoRaWAN网关或者第三方的LoRaWAN网关，并需要有LoRaWAN NS的支持，KC21支持接入ThinkLink、Chirp stack ，TTN等标准LoRaWAN网络。可使用ThinkLink配置物模型实现业务功能、卡片视图展示及其他业务逻辑。
LoRaWAN 网络拓扑如下：
[image: ]
图  7. 网络拓扑
8. 工作模式
8.1 EB配置采集和上传任务
KC21 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：
EB-compiler 编译使用说明
8.2 通信测试
磁铁触发，接触2S-4S，即可触发一包上行测量数据
8.3 入网
磁铁触发，接触6s-8s ，即可触发一包入网数据。
9. 安装
使用电钻钻将背板固定于墙面（保持背板箭头向上）
[image: ]
图  9. 安装
将产品挂扣于背板（传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后，向下滑动）
[image: ]
图  9. 安装
如需要对外供电，将电源VCC和GND连接到对接设备的VCC和GND，注意电压匹配。对节前需要确认电压值。KC21 只有在抄表的时候才提供对外电压输出。
将RS-485A和RS-485B 连接到被接设备的RS-485A 和RS-485B
10. 标准
通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。
参考文档：PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议 V1.5
11. 参数修改
参数修改参考《PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议 V1.5》第 5 章。
11.1 配置参数地址表
UG-25100106 EdgeBus App 参数说明
12. ThinkLink物模型
登录 ThinkLink
12.1 设备模板
电池供电使用 MT-EB-BATTERY，常供电使用模板 MT-EB-POWER 添加设备，模版已经挂载的模型如下：
物模型：MT-EB
RPC：
\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作
\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据
\[MT SET\] app para ：设置EB 参数
\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus
ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能
13. 联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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