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1. 产品描述
KC22是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗数据传输单元（DTU），支持电池供电与灵活配置，专为远距离、低功耗物联网应用设计。产品集成高性能MCU与LoRa®射频芯片，采用标准M-Bus接口与外部设备通信，通过LoRaWAN®协议将业务数据稳定上传至云端应用平台。
基于LoRa®无线技术，KC22支持标准LoRaWAN®组网，具备通信距离远、抗干扰能力强、功耗极低等优势。内置4节14505型锂亚硫酰氯电池，可持续为设备提供长达数年的稳定运行能力，适用于难以布线或长期无人值守的应用场景。
KC22兼容门思科技及第三方LoRaWAN®网关，并可无缝对接ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等主流物联网平台，实现对M-Bus接口设备的数据采集与远程控制。
产品内置Edge-Bus（EB）虚拟机，支持通过EB编译生成轻量化固件，并经由空中固件升级（FUOTA）方式远程下载至设备。借助EB虚拟机，KC22可快速适配各类M-Bus协议设备，并在本地实现变化报告（COV）、异常告警、数据重组等核心业务逻辑处理，大幅增强系统的灵活性与智能化水平。
2. 应用领域
工业现场，M-Bus接口设备的抄读
水表/热表计量抄表
水文气象监测
3. 主要特点
支持M-Bus接口
4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池,10800mAH电量
支持EB虚拟机
支持通过LoRaWAN通信进行远程升级
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
兼容所有基于M-Bus的通信协议
4. 参数
	参数
	值

	接口

	接头类型
	1个 PG7接口

	接线数量
	2根MBus接线 （电池版）

	1个VCC，1个GND，2根M-Bus接线（DC5-24V供电）
	

	显示
	无



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class A （电池版） ClassC （DC 5-24V 常供电）



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	磁铁触发 2秒触发心跳数据 > 6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	电池 10800mAH /DC 5-24V 常供电

	休眠电流
	< 5uA

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	≤95%（无凝结）

	防护等级
	IP65

	材质&颜色
	ABS+PC，白色

	尺寸
	120mm72mm28mm

	安装方式
	壁挂



5. 尺寸与接口
	序号
	接口说明
	具体细节

	1
	LoRa天线接口
	内孔外螺，按照不同的LoRaWAN标准匹配

	2
	接线口
	PG7防水接头

	2个M-Bus接口 （电池供电）
	
	

	VCC，GND，2个M-Bus接口（DC5-24V 供电）
	
	



6. 型号列表
6.1 型号示例
KC228-A1-AS923-N
6.2 型号组成部分解析
KC228：产品系列与射频频段。
KC22 表示第 2 代 IP65 防护等级 DTU。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：功能接口与电源配置。
A 表示设备配备 M-Bus 接口。
1 表示设备内置 10800 mAh 电池。
其他电源选项：2 表示外部 DC 5–24 V 供电。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
6.3 整体型号含义
型号 KC228-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 2 代 IP65 防护等级 DTU，采用 800 MHz 及以上射频版本，配备 M-Bus 接口，内置 10800 mAh 电池，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
7. 网络拓扑
KC22 是一款符合标准 LoRaWAN 协议的终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络支持。用户可搭配门思科技或其他第三方 LoRaWAN 网关进行部署，并需接入 LoRaWAN 网络服务器（NS）以实现设备通信与管理。
KC22 兼容主流 LoRaWAN 网络平台，支持无缝接入 ThinkLink、ChirpStack、The Things Network（TTN）等标准网络服务器。通过门思科技 ThinkLink 平台，用户可便捷配置物模型，快速实现数据解析、业务功能开发、卡片视图展示及各类自定义业务逻辑，大幅提升项目落地效率。
LoRaWAN 网络拓扑如下：
[image: ]
图  7. 网络拓扑
8. 工作模式
8.1 EB配置采集和上传任务
KC22 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：
EB-compiler 编译使用说明
8.2 通信测试
磁铁触发，接触2S-4S，即可触发一包上行测量数据
8.3 入网
磁铁触发，接触6s-8s ，即可触发一包入网数据。
9. 安装
使用电钻钻将背板固定于墙面（保持背板箭头向上）
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图  9. 安装
将产品挂扣于背板（传感器背部凹槽和背板凸起部分对准后，向下滑动）
[image: ]
图  9. 安装
DC5-12V供电，将电源VCC和GND连接到对接设备的VCC和GND，注意电压匹配。
将设备的M-Bus的两根线连接到KC22的M-Bus的两根线
10. 标准
通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
11. 参数修改
参数修改参考 \PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5 第5章的内容.
11.1 配置参数地址表
\UG-25100106 EdgeBus App参数说明
12. ThinkLink物模型
登录 https://thinklink.manthink.cn
12.1 设备模板
电池供电使用 MT-EB-BATTERY，常供电使用模板 MT-EB-POWER 添加设备，模版已经挂载的模型如下：
物模型：MT-EB
RPC：
\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作
\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据
\[MT SET\] app para ：设置EB 参数
\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus
ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能
13. 联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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