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1. 产品描述
MC11 是门思科技自主研发的一款高性能、低功耗红外通信采集终端。产品集成了38kHz红外信号收发模块、高性能MCU与LoRa®射频芯片，可灵活配置，专为各类具备38kHz红外接口的设备实现数据采集与远程控制而设计。
基于先进的LoRa®无线技术，MC11 支持标准 LoRaWAN®协议，具备超远通信距离与超低功耗特性，适用于广域物联网部署。设备采用背胶贴装设计，配备3V电池接口及外置AA电池盒（支持2节5号电池），安装便捷，续航持久。
MC11 兼容主流 LoRaWAN®网关及物联网平台（如 ThinkLink、ChirpStack、The Things Network 等），可无缝接入现有物联网系统，实现数据的高效上云与集中管理。
产品内置 EB虚拟机，支持通过EB脚本编译并经由FUOTA（固件空中升级）方式远程更新设备功能。借助EB虚拟机，用户可快速适配不同厂商的红外通信协议，并在终端侧实现数据过滤、COV（变化上报）、告警触发、数据重组等复杂业务逻辑，极大提升了系统的灵活性与智能化水平。
2. 应用领域
工业现场
电表抄表
热量表抄表
3. 主要特点
38kHz红外载波通信
外接电池供电，XH2.0电池接口，方便更换。
2个AA电池寿命可达2年(30分钟的采集周期)
支持modbus，DL-T645 等协议标准（通过远程升级，可灵活适配任何协议）
静态功耗<4uA,抄表电流<6mA
支持按键触发抄表，上传数据，方便安装时验证安装效果
支持FUOTA升级，可通过平台下行升级内置抄表协议
支持EB虚拟机
支持通过LoRaWAN通信进行远程升级
支持ThinkLink/ChirpStack/TTN 平台对接
支持US902,AU915,AS923,EU868,EU433,CN470 LoRaWAN标准
4. 参数
	参数
	值

	接口

	电源接口
	XH2.0

	天线接口
	SMA

	按键
	1个

	指示灯
	LR ：LoRa收发

	RX：红外接收
	

	TX：红外发送
	



	参数
	值

	无线参数

	通信协议
	标准LoRaWAN®协议

	地区标准
	CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902

	发射功率
	最大支持22dBm（可改参数）

	接收灵敏度
	-142dBm（SF=12，BW=125kHz）

	入网/工作模式
	OTAA/ABP Class A



	参数
	值

	协议/配置

	测试/触发方式
	按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网

	参数配置
	通过NS下发指令



	参数
	值

	物理特性

	供电方式
	2个AA电池

	接收电流
	< 8mA

	抄表电流
	< 6mA

	发射电流
	< 110mA (22dBm 发射功率)

	工作温度
	-40°C ~85°C

	相对湿度
	≤95%（无凝结）

	防护等级
	IP53

	材质&颜色
	ABS+PC，黑色

	尺寸
	32mm x 31mm x 19mm

	安装方式
	背胶粘贴



5. 尺寸与接口
5.1 尺寸
32mm x 31mm x 19mm
5.2 接口定义
	名称
	定义

	天线接口
	SMA 外螺内孔

	电源接口
	XH2.0

	按键
	按键，2秒触发心跳数据，>6秒触发入网

	LR 指示灯
	数据状态指示灯，有LoRa数据发送与接收时，闪烁100ms

	RX 指示灯
	数据接收指示灯，收到红外数据闪烁

	TX 指示灯
	数据发送指示灯，发送红外数据时闪烁



6. 产品型号
6.1 型号示例
MC118-A1-AS923-N
6.2 型号组成部分解析
MC118：产品系列与射频频段。
MC11 表示第 1 代 38 kHz 载波红外抄表器。
8 表示 800 MHz 及以上射频版本，适用于 EU868、AS923、AU915 和 US902。
其他频段选项：4 表示 400 MHz 射频版本，适用于 EU433 和 CN470。
-A1：硬件与电源配置。
A 表示默认硬件配置。
1 表示 2.2–3.6 V 电池供电接口，采用 XH2.0 连接器。
-AS923：LoRaWAN 区域标准。
AS923 表示设备支持 LoRaWAN AS923 区域参数。
其他区域代码：CN470、EU433、EU868、AU915、US902；其中 US902 对应 LoRaWAN US915（902–928 MHz）区域参数。
-N：默认版本。
N 表示默认版本。
其他值用于用户定制版或特殊版本。
6.3 整体型号含义
型号 MC118-A1-AS923-N 完整描述为：
这是一款第 1 代 38 kHz 载波红外抄表器，采用 800 MHz 及以上射频版本和默认硬件配置，配备 XH2.0 标准的 2.2–3.6 V 电池供电接口，符合 LoRaWAN AS923 区域标准，末位为默认版本 N。
7. 网络拓扑
MC11 为标准 LoRaWAN®终端设备，其正常运行依赖于完整的 LoRaWAN 网络环境。用户可选用门思科技或第三方 LoRaWAN 网关构建网络覆盖，并需配置 LoRaWAN 网络服务器（Network Server, NS）以实现设备接入与数据转发。MC11 兼容主流标准 LoRaWAN 网络平台，包括 ThinkLink、ChirpStack 和 The Things Network (TTN) 等。
在应用层，可通过 ThinkLink 平台 定义物模型，实现数据解析、业务功能配置、卡片视图展示及自定义业务逻辑处理，快速完成设备到应用的集成。
典型的 LoRaWAN 网络拓扑结构如下：
[image: ]
图  7. 网络拓扑
8. 工作模式
8.1 EB配置采集和上传任务
MC11 内置EB虚拟机，可通过调用SDK 通过TS代码，可实现各种抄表的业务逻辑。EB使用说明：
EB-compiler 编译使用说明
8.2 通信测试
短按按键，即可触发一包上行测量数据
8.3 入网
长按按键6s-8s ，即可触发一包入网数据。
9. 安装说明
- [x] 采用背胶安装，将透明窗口对准电表等设备的红外收发器，用背胶粘贴在电表外壳即可。
- [x] 装上2个AA电池后，将电池盒的XH2.0的接头插接到MC11的电池接口
- [x] 打开电池盒上的开关到ON
10. 标准
通信协议的格式为用户通过EB编译进行自定义，建议用户使用门思科技推荐协议格式标准。
\PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5
11. 参数修改
参数修改参考 \PTL-D01 门思科技物联网终端应用层通用协议V1.5 第5章的内容.
11.1 配置参数地址表
\UG-25100106 EdgeBus App参数说明
12. ThinkLink物模型
登录 https://thinklink.manthink.cn
12.1 设备模板
电池供电使用 MT-EB-BATTERY，常供电使用模板 MT-EB-POWER 添加设备，模版已经挂载的模型如下：
物模型：MT-EB
RPC：
\[MT ACT\] action : 用于执行包括reset，join，redo，读去参数等操作
\[MT ACT\] transparent： 透传RPC，可通过51端口下发hex数据，将通过RS485接口将数据发送给子设备并返回子设备回复的数据
\[MT SET\] app para ：设置EB 参数
\[MT ACT\] debug modbus ：通过输入485地址，mobus的code码等信息在线调试modbus
ALARM ：用作告警功能，需要配置触发规则才能实现完整告警功能
13. 联系我们
网址：www.manthink.cn
邮箱：info@manthink.cn
电话：+86-15810684257
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